Герб новый

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАЛАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Абалаково

26.05.2017 г. № 55

**Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Абалаковского сельсовета Енисейского района Красноярского края**

Во исполнение Федеральных законов: от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ПОСТАНОВЛЯЮ**:**

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов частного сектора поселения (Приложение №1). 2.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования на официальном сайте администрации Абалаковского сельсовета Енисейского района Красноярского края <http://abalakovo-adm.gbu.su>

Глава сельсовета А.В.Тулупов

Приложение № 1

к Постановлению администрации Абалаковского сельсовета от 26.05.2017 г.№55

**Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов**

**частного сектора на территории Абалаковского сельсовета**

1. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

2. У каждого жилого строения должна быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

3. В каждом жилого строения должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорту и вовремя перезаряжаться.

4. Каждое жилое помещение (дом, квартира, изба) должно быть оборудовано автономными пожарными извещателями.

5. На электрооборудование должно быть установлено УЗО.

6. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.

7. На стенах ИЖД (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.